Grupp A1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Group | A1, B, D1 | A2, C, D2 |
| Maximum operating volume, **Never** to be exceeded | 7L | 12L |
| KLa | 1000 h-1 | 900 h-1 |
| µ,max | 0,63 h-1 | 0,63 h-1 |
| Max. X at 08:00 | 2 g/L | 2 g/L |
| YHAc/X in batch | 0,3 g/g | 0,3 g/g |